**Postup aktualizace PILOT Q9 RADAR**

1. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32.
2. V PC rozbalte ZIP soubor a na kartu vložte všechny aktualizační soubory včetně obrázků (4 souborů).
3. Připojte kameru k napájení (ne k USB v PC), kamera se automaticky zapne. Ponechte připojené napájení a kameru vypněte.
4. Do vypnuté kamery vložte paměťovou kartu.
5. Zapněte kameru pomocí zapínacího tlačítka na horní straně
6. Vyčkejte až aktualizace proběhne. Kamera se zapne aktualizovaná (až po zapnutí kamery je proces aktualizace dokončen).
7. Vymažte všechny soubory z paměťové karty

Postup aktualizace je nutné dodržet ve všech bodech, během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka a ani kameru neodpojujte od napájení. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození kamery.

**Seznam změn ve FW HW1V11NE:**

1. Podpora nového přehrávače pro PC s Google Maps se systémem Windows. Přehrávač je možné stáhnout z webu Niceboy.cz
2. Aktualizace databáze radarů 11/2022